1. **产品清单：**

展架设计方案及材料清单

**折叠圆弧柱展位**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 颜色 | 单位 | 数量 | 技术说明（参考） | 参考图片 |
| C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\839151472\QQ\WinTemp\RichOle\$]{0EE2TTM%FF)`YCUGS]}I.png折叠桌  折叠圆弧柱展位2\*3米所以材料如下 | | | | | | | |
| **1** | **折叠圆弧柱** | **2200MM** | **银灰色** | **根** | **14** | **1、型材化学成份为AlMgSi0.5，参考牌号是6063 T5，达到或超过GB/T 5237-2008中的超高精级要求。2、氧化膜需达到AA15级（最小平均膜厚≥15μm，最小局部膜厚≥12μm）3、型材所有槽口尺寸为4.3+0.3mm，槽口壁厚基准尺寸为2.1±0.15mm** | C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\839151472\QQ\WinTemp\RichOle\EC94FAAH`]_CT_@@M4I@``5.png C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\839151472\QQ\WinTemp\RichOle\H4UHI1KZO)E{]~AXEZBZJMT.pngC:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\839151472\QQ\WinTemp\RichOle\JL{8]DO_][9RV0ZQ09QH5YC.png |
| **2** | **50双槽扁铝** | **950** | **银灰色** | **根** | **14** | **1、型材化学成份为AlMgSi0.5，参考牌号是6063 T5，达到或超过GB/T 5237-2008中的超高精级要求。2、氧化膜需达到AA15级（最小平均膜厚≥15μm，最小局部膜厚≥12μm）3、型材所有槽口尺寸为4.3+0.3mm，槽口壁厚基准尺寸为2.1±0.15mm** | C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\839151472\QQ\WinTemp\RichOle\@YENURE(2IPUZUXFV578{NA.png |
| **3** | **50双槽扁铝** | **3040** | **银灰色** | **根** | **2** | **1、型材化学成份为AlMgSi0.5，参考牌号是6063 T5，达到或超过GB/T 5237-2008中的超高精级要求。2、氧化膜需达到AA15级（最小平均膜厚≥15μm，最小局部膜厚≥12μm）3、型材所有槽口尺寸为4.3+0.3mm，槽口壁厚基准尺寸为2.1±0.15mm** | C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\839151472\QQ\WinTemp\RichOle\@YENURE(2IPUZUXFV578{NA.png |
| **4** | **锌合金三卡锁** |  |  | **个** | **32** | **1、可以承受100Kg以上的载荷试验；**  **2、锁头所使用的弹簧钢，表面须采用镀锌技术处理，防止氢脆、断裂现象发生；**  **4锁头具有止位功能；**  **5、展览用连接锁件为三钩型连接锁。**  、 | C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\839151472\QQ\WinTemp\RichOle\RL@J6%SRVU7XG81VQH(3D(D.png |
| **5** | **展板** | **2120\*970\*3.mm** | **白色** | **张** | **7** | **PVC双面展板，白色** **规格：2400\*970\*3.0mm选用的PVC板材符合国家产品质量标准和消防安全要求B2级。**  **PVC板的板芯采用印尼进口优质板芯，具有较强的韧性及强度，厚度尺寸2.8±0.2mm。** | C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\839151472\QQ\WinTemp\RichOle\(3X7YK0H2TD9_M]~@PJQZCS.png |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **万向轮** |  |  | **个** | **14** | **铝合金铸造件成型，螺杆为8mm，质量好，具有刹车功能** | C:\Program Files\Tencent\QQ\Users\839151472\Image\C2C\3@C~Z1XJ_F6Y(SO{878Z0G2.jpg |
| **7** | **折叠桌** | **974\*474\*728** |  | **张** | **1** | **1、铝型材表面不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物、腐蚀点和压坑、碰伤、拉痕存在。允许有模具造成的轻微挤压痕，2、PVC板的板芯采用印尼进口优质板芯，具有较强的韧性及** | C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\839151472\QQ\WinTemp\RichOle\$]{0EE2TTM%FF)`YCUGS]}I.png |
| **8** | **白色折椅** |  | **495\*465\*760** | **张** | **1** | **规格及型号：Φ19mm**  **可以承受80kg左右的载荷**  **可以折叠，折椅坐板和背靠板材质为改性聚丙稀；折椅骨架钢材为碳素结构钢（无缝钢管），￠19-21毫米，白色；**  **所有固定用的铆钉均用钢质材料定制，保证部件结合可靠；** | C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\839151472\QQ\WinTemp\RichOle\LGJEY(L7EO%NFFOQFZNQ@KC.png |

**注：以上技术要求均为参考，投标人可优化改进家具的材质、色调、工艺、样式等。**